湖北XX生物科技有限公司“3·15”车辆伤害

一般生产安全事故调查报告
2026年3月15日中午12时许，赤壁市蒲圻街道办事处发展大道136-1号湖北XX生物科技有限公司生产车间发生一起车辆伤害事故，一名工人经抢救无效死亡。事故直接经济损失约130万元（不含行政处罚）。

事故发生后，赤壁市委、市政府高度重视，于3月16日晚召开紧急安全生产工作会议，要求迅速成立事故调查组，查清事故原因，并责成蒲圻街道办事处妥善做好善后处置工作。同时，要求各地各部门深刻汲取事故教训，全面开展安全生产大排查大整治，及时消除事故隐患，确保安全形势稳定。

为迅速查明事故原因，防止类似事故再次发生，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经市人民政府批准，成立了由市应急管理局局长吴纯武任事故调查组组长，市公安局、市应急管理局、市科信局、市市场监督管理局、市总工会、蒲圻街道办事处等有关单位人员组成的湖北XX生物科技有限公司“3·15”车辆伤害一般生产安全事故事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请了市纪委监委、市检察院相关人员参加事故调查，聘请了有关安全专家参与技术调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、现场勘察、调查取证、人员问询、专家分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，总结分析了事故主要教训，提出了事故整改和防范措施及建议。
经事故调查组调查认定，湖北XX生物科技有限公司“3·15”车辆伤害事故是一起因厂内工业车辆驾驶人员违规操作，企业安全管理及教育培训不到位而造成的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况

（一）事故单位概况

湖北XX生物科技有限公司（以下简称：XX公司），2021年9月27日成立，2021年10月14日注册，注册资本500万元，注册住所位于湖北省赤壁市蒲圻办事处136-1号，法定代表人：XXX，类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码：91421281MA4F35****。许可范围：饲料生产，畜牧渔业饲料销售，生物饲料研发，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，初级农产品收购等。主要生产原料及生产工艺为：将从食品厂收购的食品下脚料和临期食品经破碎、烘干、粉碎、混合后包装销售给猪饲料厂。XX公司共有员工22人，年产值约8000万。

（二）事故车辆情况

涉事工业车辆为平衡重式叉车，型号：CPC，产品编号：14BE01510，设备代码：511033009202510996，配置号：35-AG96，车架号：A309-001H1LJ00377，生产许可证编号：TS2533009-2028，自重：4655kg，额定起重量：3500kg，制造单位：杭叉集团股份有限公司。该车辆于2025年7月17日购自赤壁市远逢机械设备销售有限公司，销售验收回执单注明不配货叉。因XX公司购买时未配货叉，且自行加装了旋转抱夹和铲斗，赤壁市市场监督管理局未为编号14BE01510的机动工业车辆办理特种设备使用登记、未进行特种设备检验。

根据湖北特种设备检验检测研究院咸宁分院出具的涉事机动工业车辆复函意见：产品编号14BE01510的机动工业车辆由于购买时无货叉，不符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）第1.2.2条规定中叉车定义要求，不适用于特种设备监管，使用单位应当负责其使用安全管理。

（三）事故发生经过

2026年3月15日中午12时00分至12时30分，XX公司工人在公司食堂就餐及短暂休息后重新回到生产车间恢复生产。12时44分，车间投料岗位工人XXX在车间内驾驶加装有铲斗的改装叉车从事物料转运作业；12时44分50秒吴宜生高抬改装铲斗叉车横穿物料堆并左转弯时因重心不稳发生侧翻，驾驶员XXX跳车时被侧翻的车辆压住背部。

（四）事故现场情况

事故发生地位于湖北XX生物科技有限公司生产车间。车间原料堆放区、破碎线、干燥线、加工线、收尘装置、产成品区均布置在同一建筑物内。车间地面较为平整，地面有多处大小不一

的散装原料堆。
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图1  事故发生前，涉事车辆正在进行物料转运作业
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图2  事故发生时，涉事车辆侧翻，驾驶员吴某被车辆重压
（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一名现场作业人员重伤后于事故当天经赤壁市同济蒲纺医院抢救无效死亡。死者XXX（身份证号：42232319690501****），男，56岁，赤壁市蒲圻街道望山社区人，工作岗位为湖北XX生物科技有限公司投料岗位，持有由湖南耒阳市市场监督管理局核发的场（厂）内专用机动车辆操作证（证件编号：42232319690501****）。事故直接经济损失约130万元（主要为丧葬及死亡赔偿金）。

（六）天气情况

据赤壁市气象台提供的数据：3月15日，赤壁市小雨，气温9℃－12℃，偏北风2～3级，无地震情况。
二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，正在湖北XX生物科技有限公司食堂就餐的生产厂长XX第一时间赶到事故现场，在积极组织现场工人开展救援的同时打电话向公司法定代表人XXX报告事故情况。XXX接到生产厂长XX的事故报告后，先向赤壁市应急管理局工贸监管干部报告事故情况，然后向赤壁市应急管理局办公室正式报告事故发生。事故报告程序符合《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定。

接到事故报告后，赤壁市应急管理局会同赤壁市公安局、蒲圻街道等相关部门派员赶赴现场开展应急处置工作，并按要求向政府及上级部门报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况
事故发生后，正在车间内进行场地清扫的工人XXX第一时间发现发生了事故，XXX迅速跑到改装叉车侧翻点并呼叫其他工人开展救援。随后现场工人给公司生产厂长XX打电话报告事故，并于12点49分许拨打了120急救中心救援电话请求救援。同时，现场另外2名工友章师傅和卢师傅各驾驶一台叉车将侧翻叉车托起，与死者XXX同在XX公司工作的姐夫XXX将其从侧翻的叉车下面救出来后抱在怀里等待救援。

（三）医疗救治和善后情况
生产厂长XX组织公司工人将受伤工人XXX救出后安排受伤工人吴宜生的姐夫XX陪护。在等待120急救中心救护车的过程中，受伤工人XXX因伤势过大逐渐失去意识和自主呼吸。同济蒲纺医院救护车赶到现场后，生产厂长XX和两名现场工人将受伤工人XXX送往同济蒲纺医院进行救治。经全力抢救，事故当天20时05分，同济蒲纺医院宣告伤者XXX抢救无效临床死亡。

经政府多部门积极组织协调，事故当天晚上湖北XX生物科技有限公司与死者家属签订了工亡赔偿协议，一次性赔偿死者家属130万元。事故善后处置工作结束，死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。
（四）事故应急处置评估 
经评估，本次事故应急响应迅速，应急组织较为有序，现场救援得当，应急处置科学，未发生次生事故，医疗救治及时，善后平稳有序，舆情平稳，社会面整体稳定。

三、事故原因分析
（一）事故直接原因

驾驶员XXX安全意识淡薄，驾驶车辆时不系安全带，违反操作规程高举铲斗横穿物料坡道并转向行进致使车辆重心失稳侧翻，跳车时被侧翻车辆压住背部，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1. 企业安全风险辨识不到位。XX公司未对本单位存在的安全风险进行全面辨识，未针对存在的安全风险采取相应的管控措施，隐患排查治理制度未落实。

2. 企业安全管理制度不健全。XX公司未针对发生事故的工作岗位以及场（厂）内专用机动车辆安全操作制定相应的安全管理制度和安全操作规程。公司对场（厂）内专用机动车辆安全管理缺失，对驾驶人员违规操作行为也没有进行制度化管理。

3. 企业安全教育培训不到位。XX公司仅以班前会形式开展安全教育培训，未制定年度教育培训计划并组织开展教育培训活动。作业人员安全意识不强、安全技能不高，安全风险辨识能力、应急处置能力不足。

（三）事故现场勘验情况
经事故调查组聘请专家现场勘验，事故车间为钢结构厂房，厂房面积为2721.6平方米。车间中部沿横向分布有两排槽钢立柱，每排立柱各10根。立柱横向间距7.2米，纵向间距14米。车间内主要设置有一条原料破碎烘干线（包括一台滚筒式干燥机，一台旋风分离机，一台布袋除尘器，一台振动筛子及皮带输送机）和一条粉碎混合包装线。（见勘验图）


（四）其他可能因素排除
通过公安部门调查及事故现场勘查、问询分析，排除人为故意伤害、突发灾害因素等影响。
四、责任认定以及处理建议

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1. XXX，XX公司驾驶员。安全意识淡薄，驾驶工业机动车辆时违规不系安全带，违规驾驶车辆举高铲斗横穿物料堆，未采取正确的应急处置措施逃生，对本起事故的发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

2. XXX，XX公司法定代表人。企业安全生产第一责任人，未正确履行企业主要负责人安全生产管理职责，重业务轻安全，未建立健全并落实本公司安全生产管理制度，未有效开展安全生产教育培训、隐患排查治理等工作，对事故发生负有主要责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定对其实施处罚。

3. XX，XX公司生产厂长。作为公司安全生产直接管理人员，未严格履行现场安全管理职责，对厂区内工业机动车辆作业安全监管不到位，未及时发现并制止驾驶员违规操作行为，对作业现场安全隐患排查治理不力，对本起事故的发生负有管理责任。建议由XX公司依据本公司规章制度对其进行考核处理。
（二）对事故有关责任单位的处理建议
湖北XX生物科技有限公司，未全面落实生产经营单位安全生产主体责任，安全生产管理制度不健全，安全风险辨识不全面，安全生产教育培训不到位，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定对其实施处罚。
（三）建议给予问责处理的有关单位

1. 蒲圻街道。未深入落实《中华人民共和国安全生产法》第九条有关规定，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；对重点企业节后复工复产安全检查不深入，检查发现的问题隐患较为浅显，存在重现场隐患轻主体责任落实情况，企业存在的安全管理问题未被及时发现并督改到位。建议责成蒲圻街道向市委、市政府作出深刻书面检查，市安委会对部门分管负责人进行警示约谈。

2. 市科学技术和经济信息化局。作为工业（冶金）专委会牵头单位和行业主管部门，对湖北XX生物科技有限公司安全生产工作督促指导力度不够；组织落实安全生产治本攻坚三年行动不到位，未强化措施督促指导企业加强技术改造、提升安全管理水平；未深入落实湖北省、咸宁市2月26日以来安全生产会议精神，未按照赤壁市安委会办公室《关于切实做好当前安全防范工作的提示函》工作要求扎实开展企业复工复产监管工作。建议责成市科信局向市委、市政府作出深刻书面检查，市安委会对部门安全生产负责人进行警示约谈。

五、事故主要教训

（一）企业安全生产管理水平不高。湖北XX生物科技有限公司对本公司场（厂）内专用机动车辆及工业车辆作业危险因素未进行辨识，未正对车辆伤害风险采取相应的管控措施，对作业人员违规操作未进行严格管理，企业未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制。

（二）对作业人员安全教育培训不够。作业人员安全意识不强，对场（厂）内专用机动车辆及工业车辆安全操作规程不熟悉，作业人员的事故应急处置能力不足，在面对场（厂）内专用机动车辆及工业车辆伤害危险时应急逃生方法错误。

（三）安全生产责任落实不到位。企业对安全风险分级管理和隐患排查双重预防机制未严格落实，对“三违”现象管控不到位，对违规操作行为未能及时发现及时纠正。

（四）工业车辆部门安全监管有死角。市场管理部门为特种设备及场（厂）内专用机动车辆的行业主管部门，但对于改装的叉车等其他工业车辆市场管理部门不纳入日常监管。此类车辆安全风险更大，安全隐患更多，安全监管却最薄弱。

六、事故防范以及整改措施建议

本起事故暴露出类似企业安全生产主体责任落实不到位，安全意识淡薄，安全管理制度不完善，安全风险辨识不清、措施不严，隐患排查治理不全面不彻底，安全生产作业人员安全教育培训不到位等问题。为深刻汲取事故教训，举一反三，强化事故防范和问题整改，提出如下建议：

（一）进一步强化属地管理责任。属地党政部门要进一步深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，树牢安全发展理念，切实落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。一是要加强对有关行业管理部门日常履职情况的督促检查，确保依法行政和履职到位，认真履行政府属地监管责任。二是要扎实推进企业复工复产督导检查、安全生产隐患大排查。针对本次事故暴露出来的问题，突出开展叉车、锅炉、压力管道等重点特种设备专项整治行动，全面排查治理安全隐患，推动企业安全生产主体责任全面落实到位，有效防范化解安全风险。

（二）进一步压实行业监管职责。各有关部门要认真按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，认真履职尽责，加强对有关企业安全生产工作的监管。全力推进安全生产治本攻坚专项整治三年行动，强化源头管控与准入机制，加强对企业技术改造、转型升级的帮扶指导，促进企业本质安全和安全管理水平的提升。加强特种设备安全宣传教育培训，督促指导辖区内特种设备使用单位认真按照特种设备安全法律法规和技术规范，切实加大特种设备安全的监管力度。同时要吸取本次事故教训，以叉车及其他工业车辆为重点开展一次全面安全隐患排查治理，严厉打击违法违规行为。

（三）进一步夯实企业主体责任。湖北XXX生物科技有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，针对本起事故暴露出的问题，一要进一步完善安全生产各项制度、操作规程，建立健全并落实全员安全生产责任制。二是要针对本单位叉车、工业车辆存在的安全风险，完善管理制度，优化作业环境，强化现场管理，确保使用安全。三是要加强对现场作业人员的安全教育和技能培训，增强安全意识和安全操作技能，确保作业人员严格遵守各项安全管理制度和安全操作规程。四是要组织召开一次专项安全警示会议，开展一次安全隐患大排查，及时排查并消除各类安全隐患，坚决杜绝生产安全事故的再次发生。

事故车辆
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